PROYECTO ÉSERA 2050 · ACTA DE VERIFICACIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INDEPENDIENTE
Contraste del Documento Maestro v1.1 frente a CMP-010 v0.3, CMP-011 v0.3 y PI-001 v2.2
	Código documental
	PE2050-C1-AV-001
	Versión
	v0.1

	Fecha
	04/09/2026
	Estado
	TRABAJO INTERNO · PARA-REVISION

	Responsable
	Carlos Puyet Martínez · coordinación y revisión documental informativa
	Objeto
	Documento Maestro v1.1 · PARA-REVISION


1. Documentos comprobados
PE2050-C1-DM-001 · Documento Maestro de Variante de Graus · v1.1 · TRABAJO INTERNO · PARA-REVISION.
PE2050-C1-CMP-010 · Matriz Comparativa Oeste-Este · v0.3 · TRABAJO INTERNO.
PE2050-C1-CMP-011 · Informe Ejecutivo Comparativo Oeste-Este · v0.3 · TRABAJO INTERNO.
PE2050-C1-PI-001 · Corredor Francia-Graus, Variantes y Travesía · v2.2 · PARA-REVISION.
2. Regla de lectura y prevalencia
La comprobación utiliza CMP-010 v0.3 para precisión y trazabilidad numérica; CMP-011 v0.3 para síntesis comparativa, riesgos y cautelas; y PI-001 v2.2 para coherencia comunicativa y redondeos de presentación. Cuando una cifra se expresa con distinto número de decimales, se clasifica como “coincide por redondeo”.
3. Tabla de contraste · Solución Oeste
	Variable
	Documento Maestro v1.1
	CMP-010 v0.3
	CMP-011 v0.3
	PI-001 v2.2
	Resultado
	Acción

	Identificación y vigencia
	Sección 3.1 y tabla 7: Solución Oeste, alternativa vigente.
	Resumen y “Base comparable” A1:G13: Solución Oeste.
	Tabla 3 y tabla 5: mantener vivas las dos soluciones; Oeste.
	Diap. 4-5: Solución Oeste; alternativa a estudiar.
	Coincide
	Ninguna.

	Longitud total
	Tabla 7: ≈ 4,59 km con conexiones.
	Base comparable!C5 = 4,5912 km.
	Tabla 5: ≈ 4,59 km con conexiones.
	Diap. 5: ≈ 4,59 km.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Túnel en mina
	Tabla 7: ≈ 3,39 km.
	Base comparable!C6 = 3,3912 km.
	Tabla 5: 3,39 km.
	Diap. 5: ≈ 3,39 km.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Pendiente máxima
	Tabla 7: ≈ 0,54 %.
	Base comparable!C10 = 0,54118 %.
	Tabla 5: ≈ 0,54 %.
	Diap. 7: ≈ 0,54 %.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Banda económica e IVA
	Tabla 7 y tabla 9: 172,5 / 264,0 / 412,9 M€, con IVA y contingencias.
	Base comparable!C11:C13 = 172,476246888 / 264,019181184 / 412,944513696 M€, IVA incl.
	Sección 4.1; tablas 4 y 7: 172,5 / 264,0 / 412,9 M€, con IVA y contingencias.
	Diap. 8: 173 / 264 / 413 M€, con IVA y contingencias.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Riesgos, cautelas y estudios
	Tabla 8: geología, hidrogeología, ventilación, seguridad, drenaje, emergencias, portales, operación y coste.
	Base comparable!G6:G13: riesgo/normativa, geotecnia y agua; tabla “Impacto y transformación”, filas de explotación a ambiente.
	Secciones 4.1, 5 y tabla 5: geología, agua, sostenimiento, instalaciones, seguridad y material excavado; geotecnia e hidrogeología.
	Diap. 5, 7-9 y 19: roca, agua, sostenimiento, portales, seguridad y ciclo de vida.
	Coincide
	Mantener cautelas.


Localizadores: CMP-010 = hoja y celda/rango; CMP-011 = sección o tabla; PI-001 = diapositiva.
4. Tabla de contraste · Solución Este E6b
	Variable
	Documento Maestro v1.1
	CMP-010 v0.3
	CMP-011 v0.3
	PI-001 v2.2
	Resultado
	Acción

	Identificación y vigencia
	Sección 3.2 y tabla 12: Solución Este E6b, alternativa vigente.
	Base comparable!D5 y G5; D14/G14: Solución Este, eje E6b provisional/actual.
	Sección 3 y tabla 5: corredor oriental E6b.
	Diap. 14-15: eje E6b entre Graus Sur y Graus Este.
	Coincide
	Ninguna.

	Longitud de eje
	Tabla 10: ≈ 2,74 km.
	Base comparable!D5 = 2,7442 km.
	Tabla 5: ≈ 2,74 km.
	Diap. 14: 2,744 km.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Viaducto o puente
	Tabla 10: base 650 m; rango económico 450-850 m.
	Base comparable!D8 = 650 m; G8 = rango 450-850 m.
	Tabla 5 y tabla 6: 650 m; hipótesis base 450-850 m.
	Diap. 14: 650 m.
	Coincide
	Mantener como hipótesis.

	Pendiente máxima
	Tabla 10: ≈ 5,33 %.
	Base comparable!D10 = 5,333 %.
	Tabla 5: ≈ 5,33 %.
	Diap. 16: ≈ 5,33 %.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Banda económica e IVA
	Tabla 10: 91,3 / 139,5 / 222,5 M€, con IVA.
	Base comparable!D11:D13 = 91,2695 / 139,5207 / 222,4747 M€, IVA incl.
	Sección 4.1; tablas 4 y 7: 91,3 / 139,5 / 222,5 M€, con IVA y contingencias.
	Diap. 17: 91 / 140 / 223 M€, con IVA y contingencias.
	Coincide por redondeo
	Ninguna.

	Riesgos, cautelas y estudios
	Tabla 11: hidráulica, cimentaciones, puente, rasante, parcelas, paisaje, patrimonio y conectividad.
	Base comparable!G8:G13: hidráulica, rasante, cimentación y validación para pesados.
	Secciones 3, 4.1 y tablas 5-6: hidráulica, cimentaciones aluviales, longitud del puente y servicios.
	Diap. 14-17 y 19: hidráulica, cimentaciones, paisaje, parcelas, cauce, socavación y ajuste de trazado.
	Coincide
	Mantener cautelas.

	Denominaciones Este B / Este C
	Tabla 12 y anexo A: antecedentes históricos no operativos.
	Sin localizador: CMP-010 no usa B/C como alternativas activas.
	Sin localizador: CMP-011 no usa B/C como alternativas activas.
	Sin localizador: PI-001 no usa B/C como alternativas activas.
	Coincide en estado operativo
	No corregir. Vincular ficha histórica si se exige acreditar el origen de B/C.


Localizadores: CMP-010 = hoja y celda/rango; CMP-011 = sección o tabla; PI-001 = diapositiva.


5. Conclusión de la verificación
No se detectan discrepancias que requieran modificar el Documento Maestro v1.1. Las diferencias observadas son únicamente de precisión y redondeo editorial entre el dato de cálculo, la síntesis comparativa y la presentación. La condición vigente de las alternativas se mantiene: Oeste y Este E6b. Las denominaciones Este B y Este C no se activan en ninguna de las tres fuentes comprobadas.
Carácter del acta: este documento tiene finalidad exclusivamente informativa y documental. No constituye validación técnica, proyecto constructivo, informe pericial, decisión administrativa ni sustitución de estudios especializados. Las conclusiones técnicas, cuando correspondan, deberán proceder de los estudios, procedimientos y profesionales competentes.
Resultado: validación documental favorable para continuidad de la revisión del Documento Maestro v1.1, sin corrección técnica derivada de este contraste.
TRABAJO INTERNO · PARA-REVISION




